附件

预拌混凝土生产企业砼试块管理“双随机一公开”检查情况一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **存在的问题** |
| 1 | 武汉新业商品混凝土（咸宁）有限公司 | 1.厂区内存放有少量无标识的砼试件；  2.未建立试件留置台账，混凝土质量无法追溯；  3.砼试件标识信息不完整；  4.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 2 | 咸宁宏基商砼有限公司 | 1.部分出厂预拌混凝土未制作试件、未检验；  2.砼试件与台账不同步；  3.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整（仅有编号）；  4.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 3 | 湖北新港建设发展有限公司 | 1.厂区内存放有大量无标识的砼试件；  2.砼试件台账未记录预拌混凝土使用部位；  3.砼试件标识信息不完整；  4.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 4 | 湖北方远新型建材有限公司 | 1.厂区内存放有大量无标识的砼试件；  2.砼试件台账记录不齐全，无抗渗、抗折等砼试件台账；  3.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整（仅有编号）；  4.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 5 | 咸宁伟恒建材有限公司 | 1.厂区内存放有大量无标识的砼试件；  2.砼试件台账记录不齐全，无抗渗、抗折等砼试件台账；  3.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 6 | 咸宁市磊鑫商品混凝土有限公司 | 1.厂区内存放有少量无标识的砼试件；  2.未按要求制作抗渗砼试件；  3.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整；  4.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 7 | 湖北省成美建材股份有限公司 | 1.厂区内存放有少量无标识的砼试件；  2.砼试件台账记录不齐全，无抗渗、抗折等砼试件台账；  3.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整；  4.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 8 | 咸宁恒兴砼业有限公司 | 1.厂区内存放有少量无标识的砼试件；  2.砼试件未按照规定进行唯一性标识（无连续编号）；  3.砼试件标识信息不完整；  4.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 9 | 湖北省联晟新型建材有限公司 | 1.砼试件与台账不同步且台账未记录预拌混凝土使用部位；  2.砼试件标识信息不完整；  3.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 10 | 咸宁恒基商品混凝土有限公司 | 1.厂区内存放有少量无标识的砼试件；  2.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整（仅有编号）；  3.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 11 | 湖北远升新型材料有限公司 | 1.砼试件与台账不同步；  2.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整（仅有编号）；  3.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 12 | 咸宁市拓新商品混凝土有限责任公司 | 1.部分砼试件台账未记录预拌混凝土使用部位；  2.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整（仅有编号）。 |
| 13 | 华新混凝土（武汉）有限公司咸宁分公司 | 1.砼试件台账未记录预拌混凝土使用部位；  2.砼试件未采用刻划方式标识且信息不完整（仅有编号）。 |
| 14 | 咸宁恒基建材工贸有限公司 | 1.砼试件标识信息不完整；  2.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |
| 15 | 湖北绿锦商品混凝土有限公司 | 1.抗渗砼试件未进行编号；  2.边长150mm的试配砼模具无企业标识。 |